**RF пульт SG315A-433**

**RF пульт SG315A-433** - это радиочастотный пульт дистанционного управления, который управляет Системами контроля доступа моделей: GSM ключ SG302GA-WR, GSM ключ SG302GB-WR, GSM ключ SG302GI-WR, GSM ключ SG302GA-WRL

**ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ RF пульт SG315A-433** имеет встроенный передатчик с частотой радиодиапазона 433 Mhz, что позволяет использовать его для управления вышеуказанными моделями систем контроля доступа, имеющими встроенный приемник.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Частота радиодиапазона 433 Mhz. Шифрование 128 bit. Уникальный цифровой идентификатор ID для каждого пульта Сопряжение с сериями SG302G WR делается дистанционно через ВЕБ сайт Журнал событий пульта дистанционного управления регистрируется в сериях WR Каждый пульт может быть привязан к нескольким группам настроек доступа Батарейка (копейка) 20 мм. Размеры 53 x 33 x 14 мм.

Каждый пульт дистанционного управления имеет уникальный идентификатор, который связан с конкретным пользователем. Эта особенность позволяет регистрировать действия пульта в журнал событий, а также удаленно активировать и деактивировать пульт. Для полного контроля под каждый пульт можно создать несколько групп с разрешенными датами, днями, и часами активности.



**Комплект поставки:**

RF пульт SG315A-433